**Czasowy zestaw natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny, czasowy, zestaw 2/2

Podtynkowy, wylewka ROUND

Numer: **792219**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy, czasowy, termostatyczny zestaw natryskowy, zestaw 2/2.

Odporna na wandalizm płyta 195 x 220 mm ze szczotkowanego Inoxu.

Bateria termostatyczna SECURITHERM 3/4".

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Regulacja temperatury: od 32°C do 40°C, nastawiona na 38°C.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowane pokrętło z tworzywa Bayblend®.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 792BOX.