**Czasowa bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa, przycisk-pokrętło, zestaw 2/2

Wodoszcz., podtynkowa, przycisk chromowany metal

Numer: **790218**

Opis do specyfikacji

Czasowa, podtynkowa bateria natryskowa, zestaw 2/2.

Odporna na wszelkie próby ingerencji zewnętrznej, błyszcząca płyta uruchamiająca 160 x 220 mm z Inoxu.

Bateria natryskowa TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.

Pierścień chroniący przed zaczepieniem.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 790BOX.