**Elektroniczny, stojący dozownik mydła BINOPTIC**

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu wodno-alkoholowego

Zasilanie siec., Inox 304 czarny,mat., zbiornik 1l

Numer: **512021BK**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, stojący dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu wodno-alkoholowego.

Brak kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień.

Wylewka z czarnego, matowego Inoxu 304.

Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła.

Niezależna skrzynka elektroniczna i niezależny, zdejmowany zbiornik do montażu pod umywalką.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.

Długość wylewki: 105 mm.

Dostarczany ze zbiornikiem o pojemności: 1 litr.

Elektroniczny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.

CE.