**Wylewka natryskowa RAINY**

Wylewka natryskowa o strumieniu deszczowym do paneli

Do paneli o grubości 15 mm max, antyosadowa

Numer: **708010**

Opis do specyfikacji

Nieruchoma wylewka natryskowa.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Odpowiednia do wypływu o wyższym natężeniu: należy usunąć regulator wypływu.

Uniemożliwiający zaczepienie / powieszenie dyfuzor z wypustkami.

Delikatny i otulający strumień deszczowy.

Chromowany metal.

Uproszczony system instalacji: należy zainstalować w ścianie złączkę i wpiąć w nią wylewkę natryskową.

Przyłącze Z1/2".

Wylewka natryskowa montowana do paneli o maksymalnej grubości 15 mm.

30 lat gwarancji.