**Czasowy zawór natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy - Zestaw 2/2

Wodoszcz. skrzynka podtynkowa - Przycisk Bayblend®

Numer: **749239**

Opis do specyfikacji

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy, zestaw 2/2.

Odporna na wszelkie próby ingerencji zewnętrznej płyta uruchamiająca 160 x 220 mm z Inoxu polerowanego na połysk.

Czasowy zawór TEMPOSTOP 3/4" na wodę zmieszaną.

Pierścień chroniący przed zaczepieniem.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Korpus z litego mosiądzu.

Zawór odcinający Z1/2" z filtrem.

Przycisk z chromowanego Bayblendu®.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 749BOX.