**Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów**

Stelaż ze stali - Do pisuarów z wężykiem 1/2"

Do instalacji podtynkowej

Numer: **543000D**

Opis do specyfikacji

Stelaż do pisuarów z wężykiem 1/2", zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej.

Mocowany do podłogi i ściany nośnej za pomocą dostarczonych kołków rozporowych.

Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.

Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.

Tuleja odpływowa Ø50 z uszczelką.

Przyłącze z mosiężną złączką 1/2" do pisuarów zasilanych wężykiem.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208 (test na 400 kg).

Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm.

Dostarczany ze skrzynką podtynkową.

Armatura z zaślepką skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych i akcesoria podłączeniowe.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430000, 430010 lub 430030.