**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOFLUX**

Do pisuaru z wężykiem 1/2" lub przyłączem Ø35

Zestaw 1/2

Numer: **778BOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do pisuaru 1/2", zestaw 1/2.

Kołnierz z uszczelką.

Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).

Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).

Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.

Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr oraz głowica.

Zawór TEMPOFLUX W1/2" przystosowany jest do wody szarej i morskiej.

Skrzynka podtynkowa z zaślepką, armaturą skonfigurowaną na bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych oraz akcesoriami do podłączenia.

Produkt zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).

Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem).

Do połączenia z rurką 752430 lub 757430.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 778700 lub 778707.