**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4**

Do armatury elektronicznej do pisuarów

Zasilanie sieciowe

Numer: **430SBOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do elektronicznego zaworu spłukującego do pisuarów, zestaw 1/2.

Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6 V (w zestawie transformator zewnętrzny i kabel o długości 5 m).

Kołnierz z uszczelką.

Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel).

Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm).

Podłączenie rur zasilających standardowe lub typu „pipe in pipe”.

Akcesoria podłączeniowe i armatura skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych.

Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem).

Do połączenia z rurką 752430 lub 757430.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430000, 430010 lub 430030.