**Stelaż podtynkowy TEMPOFIX 3 do WC**

Do zaworów czasowych lub elektronicznych na baterie - Odpływ Ø110

Podtynkowy - Do ścian od 10 do 120 mm

Numer: **564060DE**

Opis do specyfikacji

Stelaż podtynkowy do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Mocowanie do ściany nośnej.

- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).

- Do ścian o grubości od 10 do 120 mm.

- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.

- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu spłukiwania z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.

- Kompatybilna z armaturą czasową lub elektroniczną do WC.

- Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 lub 763041.