**Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC**

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem - AB - Podtynkowa

Pojedynczy przycisk 6l - Chromowany metal

Numer: **763041**

Opis do specyfikacji

Płyta uruchamiająca i podtynkowa armatura czasowa TEMPOFLUX 3 do spłukiwania bezpośredniego, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Płyta 170 x 170 mm z chromowanego metalu.

Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej niewidocznymi dla użytkowników śrubami.

Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Pojedynczy przycisk 6 l. Okrągły design.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.

Przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem o numerze katalogowym 564065DE lub 564060DE, albo ze skrzynką podtynkową nr 763BOX.