**Elektrozawór**

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC 3 do pisuarów

Ø28 - 6V

Numer: **492647**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór.

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC 3 do pisuarów

Przyłącza ZØ11.

Działa na zasilanie 6 V.

Wymiary: 39 mm, Ø28,5, kabel: 100 mm.