**Korek HIGIENA do umywalki**

Czarny matowy korek z wklęsłym sitkiem

Z1"1/4 - Model krótki

Numer: **6110BK**

Opis do specyfikacji

Higieniczny korek umywalkowy Z1"1/4 z wklęsłym sitkiem (nie zatrzymuje wody).

Swobodny przepływ, brak śruby centralnej (zapobiega zatrzymywaniu zanieczyszczeń i ogranicza nisze bakteryjne).

Sitko z chromowanego mosiądzu z wykończeniem z Teflonu®, korpus z chromowanego ABS-u.

Grubość umywalki: od minimum 1 mm do maksymalnie 2 mm.

Produkt zgodny z normą PN-EN 274-1.