**Elektrozawór**

Do armatury TEMPOMATIC 3 i TEMPOMATIC 4

Z regulacją wypływu - Z28 - 6 V

Numer: **479650**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór z tłokiem i regulowanym wypływem.

Do armatury z serii TEMPOMATIC 3 (produkcja od maja 2023).

Do armatury z serii TEMPOMATIC 4 (z regulacją wypływu).

Działa na zasilanie 6 V.

Wymiary: 36 + 38 mm, Z28 x 1,5.