**WC wiszące 700 S dla osób niepełnosprawnych**

Inox 304 czarny, matowy - Dla osób niepełnosprawnych

Numer: **110710BK**

Opis do specyfikacji

Wisząca miska ustępowa WC.

Przedłużona do długości 700 mm dla większego komfortu osób niepełnosprawnych.

Kompatybilna ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Czysty i elegancki design.

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody Ø55 mm.

Poziomy odpływ wody Ø100 mm.

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej.

Zamknięta od spodu.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z czarnego, matowego Inoxu do użytku bez deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu.

Dostarczana z płytą montażową i 6 antykradzieżowymi śrubami TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody.

Waga: 14,5 kg.

30 lat gwarancji.