**WC stojące S21 P**

Inox 304 czarny, matowy

Numer: **110300BK**

Opis do specyfikacji

Stojąca miska ustępowa WC.

Czysty i elegancki design.

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody Ø55 mm.

Poziomy odpływ wody Ø100 mm. Dostarczana z rurą PVC.

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z czarnego, matowego Inoxu do użytku bez deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody.

Waga: 11 kg.

30 lat gwarancji.