**Higieniczne wyjście BIOSAFE M24/100**

1 sztuka

Numer: **922640**

Opis do specyfikacji

Higieniczne wyjście BIOSAFE M24/100 do armatury z serii 2564, 2565 i 2640.

Bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą.

Wypływ 5 l/min.

Brak możliwości stagnacj wody w elementach wewnętrznych ogranicza rozwój bakterii.

Część wykonana z Hostaformu® ograniczającego osadzanie się kamienia.

Obudowa z chromowanego mosiądzu.

Dostarczane po 1 sztuce.

Może być zainstalowane tylko na armaturze już posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować poprawny strumień wody bez rozprysków.