**Higieniczne wyjście BIOSAFE Z16,5/100**

1 sztuka

Numer: **922660**

Opis do specyfikacji

Higieniczne wyjście BIOSAFE Z16,5/100 do armatury z serii 2920 i 2664/2665.

Bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą.

Wypływ 5 l/min.

Brak możliwości stagnacj wody w elementach wewnętrznych ogranicza rozwój bakterii.

Część wykonana z Hostaformu® ograniczającego osadzanie się kamienia.

Obudowa z chromowanego mosiądzu.

Dostarczane po 1 sztuce.

Może być zainstalowane tylko na armaturze już posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować poprawny strumień wody bez rozprysków.