**Czarna umywalka wisząca AQUEDUTO**

Inox 304 czarny, matowy - Z niewidocznym odpływem

Z centralnym otworem na armaturę Ø35

Numer: **121150BK**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, 700 x 440 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Czarne, matowe wykończenie z Teflonu®.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami i wspornikami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 12 kg.

30 lat gwarancji.