**Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia**

Głowica z podstawą

Bez ogranicznika wypływu

Numer: **N252**

Opis do specyfikacji

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia, z podstawą.

Do stojących baterii umywalkowych z serii:

- 2211EP, 2211LEP

- 2520EP, 2520LEP, 2520TEP / 2521EP, 2521TEP, 2521LEP

- 2720LEP, 2720TEP / 2721TEP, 2721LEP (modele dostępne w sprzedaży do 12/2022)

- 2820LEP, 2820TEP / 2821TEP, 2821LEP (modele dostępne w sprzedaży do 05/2023)

- 2565TxEP (modele dostępne w sprzedaży do 03/2020)

Do ściennych baterii umywalkowych z serii:

- 2445EP, 2446EP, 2455EP, 2456EP

Do baterii natryskowych z serii:

- 2239EP, 2239EPS

- 2539EP, 2539EPS

- 2739EP, 2739EPS, 2739TEP, 2739TEPS