**Ruchoma wylewka rurowa**

Wylewka górna

H.100 L.150

Numer: **963150923F**

Opis do specyfikacji

Górna, ruchoma wylewka rurowa Ø22 z chromowanego mosiądzu, z wyjściem BIOSAFE.

Wylewka H.100 L.150 z nakretką 3/4".

Do baterii umywalkowych H9726 i 2506T1/25061T1.