**Głowica termostatyczna do umywalki**

Głowica termostatyczna SECURITHERM

Do serii H9600/H9605

Numer: **N960**

Opis do specyfikacji

Głowica termostatyczna do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych.

Głowica SECURITHERM do serii H9600/H9605, do sekwencyjnych baterii termostatycznych z wyciąganą słuchawką nr H9612/H9613 i do serii H9620/H9625.

Zastępuje głowicę N96L.