**Zasilacz elektryczny**

Do armatury umywalkowej TEMPOMATIC 4 - produkcja po 02/2016

Podtynkowy - zasilanie sieciowe - 230/6 V

Numer: **490240**

Opis do specyfikacji

Zasilacz elektryczny.

Zasilacz podtynkowy do serii TEMPOMATIC 4.

Działa na zasilanie sieciowe 230/6 V.

Do modeli TEMPOMATIC 4 wyprodukowanych po 02/2016.

Wymiary: 50 x 50 x 25 mm.