**Detektor**

Do armatury TEMPOMATIC

Kabel 0,7 m

Numer: **495070**

Opis do specyfikacji

Detektor.

Do armatury TEMPOMATIC do umywalek, natrysków, pisuarów i WC.

Z kablem o długości 0,70 m.