**Bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa z przyciskiem-pokrętłem

Do płyty od 8 do 16 mm

Numer: **790975**

Opis do specyfikacji

Czasowa, natynkowa bateria natryskowa.

Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.

Do płyty o grubości od 8 do 16 mm.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Lity, chromowany mosiądz.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

30 lat gwarancji.