**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC**

Zasilanie sieciowe

Mocowanie do płyty, bez wylewki

Numer: **447100**

Opis do specyfikacji

Mocowany do płyty zawór elektroniczny do umywalki.

Zasilanie sieciowe, elektrozawór 3/8".

Transformator 230/12 V.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach.

Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.

Regulowana odległość detekcji.

Możliwość zaprogramowania spłukiwania okresowego (nastawione fabrycznie na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Mocowanie na płycie o grubości od 1 do 12 mm.

Antyblokada wypływu.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.