**Niska kolumna do mycia wstępnego**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką

Numer: **433500**

Opis do specyfikacji

Niska kolumna do mycia wstępnego H.516 mm z mosiądzu.

Zawór czerpalny ze wzmocnioną głowicą grzybową z ergonomicznym uchwytem.

Ruchoma wylewka L.200.

Kolumna przystosowana do intensywnego użytku w kuchniach profesjonalnych.