**Wysoka kolumna do mycia wstępnego**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką

Numer: **433800**

Opis do specyfikacji

Wysoka kolumna do mycia wstępnego H.816 mm z mosiądzu.

Zawór czerpalny ze wzmocnioną głowicą grzybową z ergonomicznym uchwytem.

Ruchoma wylewka L.200.

Kolumna przystosowana do intensywnego użytku w kuchniach profesjonalnych.