**Wysoka kolumna do mycia wstępnego**

Z zaworem czerpalnym i wylewką teleskopową

Numer: **433802**

Opis do specyfikacji

Wysoka kolumna do mycia wstępnego H.816 mm z mosiądzu.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200-290.

Kolumna przystosowana do intensywnego użytku w kuchniach profesjonalnych.