**Skrzynka elektroniczna**

Do TEMPOMATICA pisuarowego - Montaż w szachcie technicznym

12 V bez transformatora

Numer: **428112**

Opis do specyfikacji

Skrzynka elektroniczna.

Do pojedynczych pisuarów.

Do armatury pisuarowej TEMPOMATIC, montaż w szachcie technicznym.

Działa na zasilanie 12V.

Transformator nie wchodzi w skład zestawu.

Wymiary: 105 x 105 x 60 mm.