**Zasilacz elektryczny**

Wtyczka do gniazda do armatury umywalkowej TEMPOMATIC 4

Europejski - 6 V

Numer: **490241**

Opis do specyfikacji

Zasilacz elektryczny.

Europejska wtyczka do TEMPOMATIC 4.

Działa na zasilanie sieciowe 6 V.

Do modeli TEMPOMATIC 4 wyprodukowanych od lutego 2016.

Długość kabla: 500 mm.