**Detektor**

Do serii BINOPTIC i TEMPOMATIC 2

Z kablem 0,70 m

Numer: **CEL378V**

Opis do specyfikacji

Detektor

Do armatury umywalkowej BINOPTIC i TEMPOMATIC 2.

Z kablem o długości 0,70 m.