**Płyta uruchamiająca**

Do TEMPOMATIC WC Dual Control

Zasilanie sieciowe - Inox szczotkowany

Numer: **464PISS**

Opis do specyfikacji

Sama płyta uruchamiająca ze zintegrowaną elektroniką.

Do spłukiwania bezpośredniego WC TEMPOMATIC Dual Control z systemem podwójnego uruchamiania.

Zasilanie sieciowe 230/6V.

Płyta w wykończeniu ze szczotkowanej stali nierdzewnej z przyciskiem z chromowanego metalu.