**Płyta uruchamiająca**

Do armatury natryskowej TEMPOMIX 3

Armatura podtynkowa, metal chromowany

Numer: **794PLAQ**

Opis do specyfikacji

Sama płyta uruchamiająca.

Do czasowej armatury natryskowej TEMPOMIX 3.

Odporna na wandalizm płyta 160 x 160 mm wykonana z chromowanego metalu.