**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOSOFT 1 i 2

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743747**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOSOFT i TEMPOSOFT 2.

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ regulowany w zakresie od 1,4 do 6 l/min.