**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOSOFT 2

Czas wypływu ~15 s

Numer: **743742**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOSOFT 2.

Czas wypływu ~15 s.

Wypływ regulowany w zakresie od 1,4 do 6 l/min.