**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743796**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOMIX.

Do ściennej armatury umywalkowej TEMPOMIX z serii 796000, 796838, 797000, 798152 starszej generacji.

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ regulowany w zakresie od 1,4 do 6 l/min.