**Głowica czasowa**

Do armatury TEMPOGENOU

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743305**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury uruchamianej udem.

Do armatury czasowej TEMPOGENOU.

Głowica do armatury zaściennej TEMPOSTOP z drążkiem.

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ regulowany w zakresie od 1,4 do 6 l/min.