**Głowica czasowa**

Mechanizm do armatury umywalkowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743005**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOSTOP.

Model starszej generacji.

Z przyciskiem.

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ regulowany w zakresie od 1,4 do 6 l/min.