**Głowica czasowa**

Mechanizm do armatury TEMPOCHASSE do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743779**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury TEMPOCHASSE do WC.

Z przyciskiem.

Do WC 3/4".

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.