**Głowica do WC**

Mechanizm do armatury TEMPOFLUX do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743762**

Opis do specyfikacji

Głowica do armatury TEMPOFLUX do WC.

Przycisk z funkcją delikatnego uruchamiania.

Do podtynkowego zaworu spłukującego WC 3/4".

Czas wypływu ~7 s.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.