**Zaciskowy zestaw mocujący**

Do sekwencyjnych baterii termostatycznych do umywalek

Z gwintowanymi trzpieniami L.75 mm

Numer: **96SEF**

Opis do specyfikacji

Zaciskowy zestaw mocujący do sekwencyjnych baterii termostatycznych do umywalek.

Zestaw mocujący do serii H9600 i H9605.

Zestaw z 2 gwintowanymi trzpieniami L.75 mm.