**Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - stojący**

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu dezynfekującego

Zasilanie sieciowe - Inox 304: satyna - 0,5 l

Numer: **512521S**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, stojący dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego).

Bezdotykowe działanie: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień.

Wylewka z satynowego Inoxu 304.

Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła.

Niezależna skrzynka elektroniczna i niezależny, wkręcany zatrzaskowo zbiornik do montażu pod umywalką.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6V.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym).

Długość wylewki: 105 mm.

W zestawie zbiornik o pojemności: 0,5 litra.

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.

CE.