**Elektroniczny dozownik mydła w płynie 0,5 l - ścienny**

Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego

Na baterie - Inox 304: satyna

Numer: **512566S**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego).

Model odporny na wandalizm, zamykany na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Bezdotykowe działanie: automatyczne wykrywanie dłoni przez detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji).

Obudowa z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Jednoczęściowa obudowa na zawiasach ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.

Pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem: 1 doza to 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję).

Możliwe funkcjonowanie w trybie chroniącym przed zapychaniem.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie 6 dostarczonymi bateriami AA -1,5 V (DC9V) w korpusie dozownika mydła.

Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii.

Zbiornik z szerokim otworem: ułatwia napełnianie go z dużych pojemników.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Wykończenie: satynowy Inox 304.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Pojemność: 0,5 litra.

Wymiary: 90 x 105 x 196 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.

Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym).

Znak CE.

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.