**Poręcz prosta Be-Line® matowa czerń 500 mm Ø35**

Aluminium epoksyd matowa czerń

Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem

Numer: **511905BK**

Opis do specyfikacji

Poręcz prosta Be-Line® Ø35 dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podtrzymywania i podnoszenia się w przestrzeni WC, natryskowej lub w wannie.

Aluminiowa rura, grubość 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym dla optymalnego chwycenia.

Wykończenie aluminium czarnym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast ze ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Odległość 38 mm między ścianą a poręczą: minimalne wymiary uniemożliwiają utknięcie przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.

Rozstaw 500 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.