**Głowica czasowa**

Mechanizm do armatury pisuarowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~3 s

Numer: **743003**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury pisuarowej TEMPOSTOP.

Model starszej generacji.

Do zaworu 1/2".

Z przyciskiem.

Czas wypływu ~3 s.

Regulowany wypływ.