**Głowica czasowa**

Do armatury pisuarowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743528**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury pisuarowej TEMPOSTOP.

Do zaworu 3/4".

Z przyciskiem.

Czas wypływu ~7 s.

Regulowany wypływ.