**Głowica czasowa**

Mechanizm do armatury TEMPOCHASSE do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743605**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury TEMPOCHASSE do WC.

Do podtynkowego lub zaściennego zaworu spłukującego WC 1"1/4.

Czas wypływu ~7 s.