**Głowica czasowa**

Mechanizm do armatury TEMPLOFLUX 2 do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743622**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury TEMPOFLUX 2 do WC.

Do podtynkowych zaworów do WC, ze stelażem lub bez.

Głębokość osadzenia: 10-35 mm.

Regulowany wypływ.

Czas wypływu ~7 s.