**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej i pisuarowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~3 s

Numer: **743323**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej i pisuarowej z serii TEMPOSTOP.

Starsza wersja.

Do jednouchwytowych zaworów umywalkowych.

Do pisuarów 3/4".

Czas wypływu ~3 s.

Regulowany wypływ.