**Głowica czasowa**

Do armatury TEMPLOFLUX 2 do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: **743677**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury TEMPOFLUX 2 do WC.

Do podtynkowego zaworu spłukującego na stelażu lub bez.

Regulowany wypływ.

Czas wypływu ~7 s.